Rudnik nad Sanem, 16.09.2019 r.

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

**DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 28.08.2019**

**DOSTAWA - PIŁA FORMATOWA - 2 SZTUKI**

**NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

WPPH "Wiktrans" s.c. Stanisław Krawiec, Sławomir Krawiec, Daniel Krawiec

Adres: Stróżańska 65a, 37-420 Rudnik nad Sanem

Telefon: 48 15 876 14 88

E-mail: info@wiktrans.pl

Adres strony internetowej: www.wiktrans.pl

NIP: 8651001269

**PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia z dnia 19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z dnia z dnia 16 grudnia 2016 r.

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:

- opublikowanie ogłoszenia w bazie konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)

- www.wiktrans.pl

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Zamówienie obejmuje dostawę dwóch szt. pił formatowych o następujących parametrach technicznych:

1) Piła formatowa bez podcinaka

Minimalne wymagane parametry techniczne:

* Wysokość cięcia minimum 140mm przy tarczy fi400
* Silnik minimum 5,5kW
* Brak agregatu podcinaka
* Stół formatowy długości minimum 2800mm z systemem przesuwu na wałkach tocznych
* Przechył agregatu z wkładką oddzielającą agregat od zawieszenia
* Wysokość maszyny co najmniej 850 milimetrów ale nie wyższa niż 900 mm
* Maksymalna szerokość cięcia równoległego 800 mm
* Osłona górna tarczy piły odchylana z pola pracy
* Przykładnica poprzeczna o długości minimum 2500mm
* Stopa do obrzynania desek
* 5 Lat gwarancji na przechył agregatu i na mechanizm przesuwu stołu formatowego
* 3 Lata gwarancji na części zamienne w obrabiarce.

2) Piła formatowa z podcinakiem

Minimalne wymagane parametry techniczne:

* Wysokość cięcia minimum 140mm przy tarczy fi400
* Silnik minimum 5,5kW
* Agregat podcinacza z tarczą minimum fi120
* Stół formatowy długości minimum 3200 mm z systemem przesuwu na wałkach tocznych
* Przechył agregatu z wkładką oddzielającą agregat od zawieszenia
* Wysokość maszyny co najmniej 850 milimetrów ale nie wyższa niż 900 mm
* Maksymalna szerokość cięcia równoległego co najmniej 1250mm
* Osłona górna tarczy piły odchylana z pola pracy
* Prowadzenie przykładnicy do cięcia wzdłużnego na wałku minimum fi50
* Przykładnica poprzeczna o długości minimum 3200mm
* Stopa do obrzynania desek.
* 5 Lat gwarancji na przechył agregatu i na mechanizm przesuwu stołu formatowego
* 3 Lata gwarancji na części zamienne w obrabiarce.

**NAJKORZYSTNIEJSZĄ WYBRANO OFERTĘ FIRMY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres wybranego wykonawcy** | **Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę) ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia** | **Oferowany okres gwarancji** | **Oferowany czas reakcji serwisowej** |
| Felder Polska Group sp. z o.o. | 52 461,95 zł |  | 48 h |

**UZASADNIENIE WYBORU**

W terminie składania ofert złożono 1 ofertę, złożona oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu. Poniżej zamieszczone zostało zestawienie przedstawiające uzyskane przez Oferenta punkty za spełnienie danego kryterium.

Zestawienie punktacji ofert:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres oferenta** | **Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę) ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia** | **Oferowany okres gwarancji** | **Oferowany czas reakcji serwisowej** | **Suma punktów** |
| Felder Polska Group sp. z o.o. | 70,00 | 20 | 10 | 100,00 |

Wybrana została oferta firmy Felder Polska Group sp. z o.o., ponieważ oferta ta uzyskała największą liczbę punktów w ramach oceny ofert. Ponadto cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.

Zatwierdził:

Sławomir Krawiec